**Будьте внимательны при топке печей и бань.**

С наступлением холодов, чаще и продолжительнее топятся печи. Нередко они эксплуатируются с нарушением правил пожарной безопасности, а некоторые к тому же имеют неправильное устройство, т.к. их монтажом занимались случайные люди, не имеющие необходимых знаний по пожарной безопасности. Всё это может стать причиной пожаров.

В большинстве случаев пожары такого рода происходят в банях и садовых домах, а также в жилых домах.

Так, в период с 01.01.2021 года по 12.01.2021 года на территории Кировского района Ленинградской области зарегистрировано 22 пожара, за аналогичный период 2020 года - 14 пожаров. В результате произошедших пожаров сгорело 5 садовых домов (за 2020 год - 3 дома), 3 жилых дома (за 2020 год - 3 дома), 3 надворные постройки (за 2020 год - 1 постройка), 7 бань (за 2020 год - 1 баня), 1 пожар произошел в квартире жилого многоквартирного дома, также зарегистрировано 3 случая горения мусора (за 2020 год - 5 случаев горения мусора). Из них на территории садоводств зарегистрировано - 9 пожаров (за 2020 год 5 пожаров), на территории сельских поселений (деревни, поселки) - 10 пожаров (за 2020 год - 2 пожаров), на территории городских поселений 3пожара (за 2020 год - 7 пожаров). В результате произошедших пожаров погибших и травмированных не зарегистрировано. Основное количество пожаров произошло по причине неправильного устройства и эксплуатации печного оборудования.

* отсутствие необходимой отступки (менее 50 см) от наружной поверхности печи до сгораемых строительных конструкций строений.

Кроме того при устройстве и эксплуатации печей должен быть выполнен ряд условий.

Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения {потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 паза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в I месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

11ри эксплуатации печного отопления запрещается:

-оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятии;

* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* перекаливать печи.

Дня отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.

Стеллажи, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются: на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

Трещина в кладке отопительной печи - казалось бы, мелочь. Но из-за подобной «мелочи» правообладатель постройки рискует в одночасье лишиться своего имущества и крыши над головой, потерять родных и близких. Помните об этом и соблюдайте правила пожарной безопасности.

**ОНД Кировского района**